A table with numbers and a mask

Description automatically generated

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | | |
| **Device** | | **Interface** | **IP Address** | | **Subnet Mask** | **Default Gateway** | **Port** |
|  | | Upstream | 192.168.65.2 | | Point to Point | N/A | Gi1/1/2 |
|  | | Downstream | 192.168.60.1 | | Point to Point | N/A | Gi1/1/1 |
|  | | VLAN 10 | 10.10.60.1 | | 255.255.255.192 | N/A | Gi1/0/1-4 |
|  | | VLAN 20 | 10.10.60.65 | | 255.255.255.192 | N/A | Gi1/0/5-7 |
| Floor 6 | | VLAN 30 | 10.10.60.129 | | 255.255.255.192 | N/A | Gi1/0/8-9 |
|  | | VLAN 40 | 10.10.60.193 | | 255.255.255.224 | N/A | Gi1/0/10 |
|  | | VLAN 99 | 10.10.60.225 | | 255.255.255.240 | N/A | Gi1/0/12 |
|  | | VLAN 60 | 10.10.60.241 | | 255.255.255.248 | N/A | Gi1/0/11 |
| **Fin-Printer** | | NIC | 10.10.60.5 | | 255.255.255.192 | 10.10.60.1 | Gi1/0/3 |
| **Sales-Printer** | | NIC | 10.10.60.70 | | 255.255.255.192 | 10.10.60.65 | Gi1/0/6 |
| **HR-Printer** | | NIC | 10.10.60.134 | | 255.255.255.192 | 10.10.60.129 | Gi1/0/9 |
| **MAN-Printer** | | NIC | 10.10.60.198 | | 255.255.255.224 | 10.10.60.193 | Gi1/0/10 |
| **NTAD-Printer** | | NIC | 10.10.60.230 | | 255.255.255.240 | 10.10.60.225 | Gi1/0/12 |
| **Guest-Printer** | | NIC | 10.10.60.244 | | 255.255.255.248 | 10.10.60.241 | Gi1/0/11 |
| Exclusions |  | | |
| **VLAN** | **IP Range** | | |
| 10 | 10.10.60.1 - 10.10.60.5 | | |
| 20 | 10.10.60.65 - 10.10.60.70 | | |
| 30 | 10.10.60.129 - 10.10.60.134 | | |
| 40 | 10.10.60.193 - 10.10.60.198 | | |
| 60 | 10.10.60.241 - 10.10.60.244 | | |
| 99 | 10.10.60.225 - 10.10.60.230 | | |